**مشخصات route های مختص وب سرویس و رزبری**

در این route کد کارت به همراه ip رزبری دریافت می شود، کد کارت برریسی می گردد. اگر شخص مجوز تردد داشت، پیام 53011 ارسال در غیر این صورت پیام 53010 ارسال می شود.

accessControl/{code}/{ip}

دریافت IP رزبری، در پاسخ اطلاعات گیت های مجاز این IP به همراه کارت های مجاز عبوری از هر گیت نمایش داده می شود.

listAllowTraffic/{amoeba\_ip}

دریافت لیست مشخصات دارنده کارت

getDataUser/{cdn}/listdata

دریافت تصویر دارنده کارت

getUserCDN/{cdn}/image